{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":32,"sheets":["CBL4.0","CBL2.5","CBL1.6","CBL1.0","CBL0.6","BL25","BL16","BL10.0","BL6.3","BL4.0","BL2.5","BL1.6","BL1.0","BL0.6","BL0.25","wn25","wn16","wn10.0","wn6.3","wn4.0","wn2.5","wn1.6","wn1.0","so4.0","so2.5","so1.6","so1.0","so0.25","pl2.5","pl1.6","pl0.25","密封面"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"CBL4.0","index":0,"n_rows":23,"n_cols":17,"rows_kept":23,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,13,0],[14,0,16,0],[17,0,19,0],[20,0,22,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600]
["连接尺寸","法兰外径",150,165,185,200,235,270,300,375,450,515,580,660,685,755,890]
[null,"螺栓孔中心圆直径",110,125,145,160,190,220,250,320,385,450,510,585,610,670,795]
[null,"螺栓孔直径",18,18,18,18,22,26,26,30,33,33,36,39,39,42,48]
[null,"螺栓孔数量",4,4,8,8,8,8,8,12,12,16,16,16,20,20,20]
[null,"螺纹",16,16,16,16,20,24,24,27,"30x2","30x2","33x2","36x3","36x3","39x3","45x3"]
["法兰厚度",null,18,20,22,24,24,26,28,34,38,42,46,50,57,57,72]
["密封面","d",84,99,118,132,156,184,211,284,345,409,465,535,560,615,735]
[null,"d1",30,45,60,75,95,110,130,190,235,285,330,380,430,475,570]
[null,"X",75,87,109,120,149,175,203,259,312,363,421,473,523,575,675]
[null,"W",61,73,95,106,129,155,183,239,292,343,395,447,497,549,649]
[null,"f2",4,4,4,4,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,5,5,5,5,5]
["衬里厚度","   t",3,3,3,3,3,3,3,4,4,5,5,5,5,6,6]
[null,"   t1",2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4]
[null,"凸面榫面",10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10]
["塞焊孔突面","p",{"$nulls":9},170,220,230,250,260,320]
[null,"Ø",{"$nulls":6},15,15,15,15,15,15,15,15,15]
[null,"n",{"$nulls":6},1,1,1,4,4,4,4,7,7]
["重量","法兰盖",2.35,3.2,4.29,5.53,7.59,10.8,14.6,27.2,44.4,64.1,89.5,126.7,154.1,187.8,331]
[null,"    突面 ",0.13,0.18,0.26,0.33,0.47,0.64,0.86,1.96,2.85,5.1,6.52,8.82,9.66,14,20]
[null,"     凸面榫面",0.43,0.6,0.87,1.11,1.58,2.13,2.88,4.9,7.12,10.2,13,17.6,19.3,23.3,33.3]

{"sheet":"CBL2.5","index":1,"n_rows":23,"n_cols":17,"rows_kept":23,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,13,0],[14,0,16,0],[17,0,19,0],[20,0,22,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600]
["连接尺寸","法兰外径",150,165,185,200,235,270,300,360,425,485,555,620,670,730,845]
[null,"螺栓孔中心圆直径",110,125,145,160,190,220,250,310,370,430,490,550,600,660,770]
[null,"螺栓孔直径",18,18,18,18,22,26,26,26,30,30,33,36,36,36,39]
[null,"螺栓孔数量",4,4,8,8,8,8,8,12,12,16,16,16,20,20,20]
[null,"螺纹",16,16,16,16,20,24,24,24,27,27,"30x2","33x2","33x2","33x2","36x3"]
["法兰厚度",null,18,20,22,24,24,26,28,30,32,34,38,40,46,48,58]
["密封面","d",84,99,118,132,156,184,211,266,319,370,429,480,548,609,720]
[null,"d1",30,45,60,75,95,110,130,190,235,285,330,380,430,475,570]
[null,"X",75,87,109,120,149,175,203,259,312,363,421,473,523,575,675]
[null,"W",61,73,95,106,129,155,183,239,292,343,395,447,497,549,649]
[null,"f2",4,4,4,4,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,5,5,5,5,5]
["衬里厚度","   t",3,3,3,3,3,3,3,4,4,5,5,5,5,6,6]
[null,"   t1",2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4]
[null,"凸面榫面",10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10]
["塞焊孔突面","p",{"$nulls":9},170,220,230,250,260,320]
[null,"Ø",{"$nulls":6},15,15,15,15,15,15,15,15,15]
[null,"n",{"$nulls":6},1,1,1,4,4,4,4,7,7]
["重量","法兰盖",2.35,3.2,4.29,5.53,7.59,10.8,14.6,22.5,33.5,46.3,68,89.6,119.9,150,244.3]
[null,"    突面 ",0.13,0.18,0.26,0.33,0.47,0.64,0.86,1.88,2.72,4.69,6.16,7.7,9.32,13.8,19.1]
[null,"     凸面榫面",0.43,0.6,0.87,1.11,1.58,2.13,2.88,4.69,6.79,9.37,12.3,15.4,18.6,22.9,31.8]

{"sheet":"CBL1.6","index":2,"n_rows":23,"n_cols":17,"rows_kept":23,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,13,0],[14,0,16,0],[17,0,19,0],[20,0,22,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600]
["连接尺寸","法兰外径",150,165,185,200,220,250,285,340,405,460,520,580,640,715,840]
[null,"螺栓孔中心圆直径",110,125,145,160,180,210,240,295,355,410,470,525,585,650,770]
[null,"螺栓孔直径",18,18,18,18,18,18,22,22,26,26,26,30,30,33,36]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,8,8,8,8,12,12,12,16,16,20,20,20]
[null,"螺纹",16,16,16,16,16,16,20,20,24,24,24,27,27,"30x2","33x2"]
["法兰厚度",null,18,20,20,20,22,22,24,24,26,28,30,32,36,36,44]
["密封面","d",84,99,118,132,156,184,211,266,319,370,429,480,548,609,720]
[null,"d1",30,45,60,75,95,110,130,190,235,285,330,380,430,475,570]
[null,"X",75,87,109,120,149,175,203,259,312,363,421,473,523,575,675]
[null,"W",61,73,95,106,129,155,183,239,292,343,395,447,497,549,649]
[null,"f2",4,4,4,4,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,5,5,5,5,5]
["衬里厚度","   t",3,3,3,3,3,3,3,4,4,5,5,5,5,6,6]
[null,"   t1",2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4]
[null,"凸面榫面",10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10]
["塞焊孔突面","p",{"$nulls":9},170,220,230,250,260,320]
[null,"Ø",{"$nulls":6},15,15,15,15,15,15,15,15,15]
[null,"n",{"$nulls":6},1,1,1,4,4,4,4,7,7]
["重量","法兰盖",2.35,3.2,4.06,4.61,6.21,8.12,11.4,16.2,25,35.1,48,63.5,86.9,108.6,184.3]
[null,"    突面 ",0.13,0.18,0.26,0.33,0.45,0.63,0.82,1.74,2.52,4.31,5.8,7.25,9.15,13.6,19.1]
[null,"     凸面榫面",0.43,0.6,0.87,1.11,1.5,2.09,2.72,4.36,6.31,8.62,11.6,14.5,18.3,22.7,31.8]

{"sheet":"CBL1.0","index":3,"n_rows":23,"n_cols":17,"rows_kept":23,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,13,0],[14,0,16,0],[17,0,19,0],[20,0,22,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600]
["连接尺寸","法兰外径",150,165,185,200,220,250,285,340,395,445,505,565,615,670,780]
[null,"螺栓孔中心圆直径",110,125,145,160,180,210,240,295,350,400,460,515,565,620,725]
[null,"螺栓孔直径",18,18,18,18,18,18,22,22,22,22,22,26,26,26,30]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,8,8,8,8,8,12,12,16,16,20,20,20]
[null,"螺纹",16,16,16,16,16,16,20,20,20,20,20,24,24,24,27]
["法兰厚度",null,18,20,20,20,22,22,24,24,26,26,26,26,28,28,34]
["密封面","d",84,99,118,132,156,184,211,266,319,370,429,480,530,582,682]
[null,"d1",30,45,60,75,95,110,130,190,235,285,330,380,430,475,570]
[null,"X",75,87,109,120,149,175,203,259,312,363,421,473,523,575,675]
[null,"W",61,73,95,106,129,155,183,239,292,343,395,447,497,549,649]
[null,"f2",4,4,4,4,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,5,5,5,5,5]
["衬里厚度","   t",3,3,3,3,3,3,3,4,4,5,5,5,5,6,6]
[null,"   t1",2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4]
[null,"凸面榫面",10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10]
["塞焊孔突面","p",{"$nulls":9},170,220,230,250,260,320]
[null,"Ø",{"$nulls":6},15,15,15,15,15,15,15,15,15]
[null,"n",{"$nulls":6},1,1,1,4,4,4,4,7,7]
["重量","法兰盖",2.35,3.2,4.06,4.61,6.21,8.12,11.4,16.5,24.1,30.8,39.6,49.4,62.9,75.1,123.7]
[null,"    突面 ",0.13,0.18,0.26,0.33,0.45,0.63,0.82,1.74,2.52,4.22,5.64,7.1,8.65,12.5,17.2]
[null,"     凸面榫面",0.43,0.6,0.87,1.11,1.5,2.09,2.72,4.36,6.31,8.44,11.3,14.2,17.3,20.9,28.7]

{"sheet":"CBL0.6","index":4,"n_rows":18,"n_cols":17,"rows_kept":18,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,17,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600]
["连接尺寸","法兰外径",130,140,160,190,210,240,265,320,375,440,490,540,595,645,755]
[null,"螺栓孔中心圆直径",100,110,130,150,170,200,225,280,335,395,445,495,550,600,705]
[null,"螺栓孔直径",14,14,14,18,18,18,18,18,18,22,22,22,22,22,26]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,8,8,8,12,12,12,16,16,20,20]
[null,"螺纹",12,12,12,16,16,16,16,16,16,20,20,20,20,20,24]
["法兰厚度",null,16,16,16,18,18,18,20,22,24,24,24,24,24,26,30]
["密封面","d",78,88,108,124,144,174,199,254,309,363,413,463,518,568,667]
[null,"d1",30,45,60,75,95,110,130,190,235,285,330,380,430,475,570]
["衬里厚度突面","t",3,3,3,3,3,3,3,4,4,5,5,5,5,6,6]
[null,"t1",2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,4,4]
["塞焊孔突面","p",{"$nulls":9},170,220,230,250,260,320]
[null,"Ø",{"$nulls":6},15,15,15,15,15,15,15,15,15]
[null,"n",{"$nulls":6},1,1,1,4,4,4,4,7,7]
["重量","法兰盖",1.59,1.86,2.45,3.86,4.75,6.1,9.34,13.5,20.2,27.8,34.7,42,51.2,65.1,102.9]
[null,"衬里",0.11,0.14,0.22,0.28,0.38,0.56,0.73,1.59,2.35,4.06,5.26,6.6,8.27,11.9,16.4]

{"sheet":"BL25","index":5,"n_rows":10,"n_cols":17,"rows_kept":10,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300]
["连接尺寸","法兰外径",125,130,135,150,165,185,200,230,255,300,340,390,485,585,690]
[null,"螺栓孔中心圆直径",85,90,95,105,120,135,150,180,200,235,275,320,400,490,590]
[null,"螺栓孔直径",18,18,18,22,22,26,26,26,30,33,33,36,42,48,52]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,12,12,12,16,16]
[null,"螺纹",16,16,16,20,20,24,24,24,27,"30X2","30X2","33X2","39X3","45X3","48X3"]
["法兰厚度",null,24,26,28,28,32,34,38,42,46,54,60,68,82,100,120]
["法兰理论重量",null,2.12,2.5,2.92,3.55,4.99,6.6,8.1,12.3,16.4,27,37.9,57.2,108.2,188.2,320.1]

{"sheet":"BL16","index":6,"n_rows":10,"n_cols":17,"rows_kept":10,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300]
["连接尺寸","法兰外径",100,105,130,140,155,170,195,220,230,265,315,355,430,515,585]
[null,"螺栓孔中心圆直径",70,75,90,100,110,125,145,170,180,210,250,290,360,430,500]
[null,"螺栓孔直径",14,14,18,18,22,22,26,26,26,30,33,33,36,42,42]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,12,12,12,16]
[null,"螺纹",12,12,16,16,20,20,24,24,24,27,"30X2","30X2","33X2","39X3","39X3"]
["法兰厚度",null,24,26,30,32,34,36,38,42,46,52,56,62,66,76,88]
["法兰理论重量",null,1.36,1.64,2.88,3.61,4.63,5.98,8.27,11.1,13.5,20.2,31.2,43.2,68.9,114.3,170.3]

{"sheet":"BL10.0","index":7,"n_rows":10,"n_cols":19,"rows_kept":10,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400]
["连接尺寸","法兰外径",100,105,130,140,155,170,195,220,230,265,315,355,430,505,585,655,715]
[null,"螺栓孔中心圆直径",70,75,90,100,110,125,145,170,180,210,250,290,360,430,500,560,620]
[null,"螺栓孔直径",14,14,18,18,22,22,26,26,26,30,33,33,36,39,42,48,48]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,12,12,12,16,16,16]
[null,"螺纹",12,12,16,16,20,20,24,24,24,27,"30X2","30X2","33X2","36X3","39X3","45X3","45X3"]
["法兰厚度",null,20,20,20,24,24,26,28,30,32,36,40,44,52,60,68,74,82]
["法兰理论重量",null,1.14,1.26,1.92,2.71,3.27,4.32,6.09,7.95,9.37,14,22.3,30.6,54.3,87.5,131.6,178.8,239.7]

{"sheet":"BL6.3","index":8,"n_rows":10,"n_cols":19,"rows_kept":10,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400]
["连接尺寸","法兰外径",100,105,130,140,155,170,180,205,215,250,295,345,415,470,530,600,670]
[null,"螺栓孔中心圆直径",70,75,90,100,110,125,135,160,170,200,240,280,345,400,460,525,585]
[null,"螺栓孔直径",14,14,18,18,22,22,22,22,22,26,30,33,36,36,36,39,42]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,8,12,12,16,16,16]
[null,"螺纹",12,12,16,16,20,20,20,20,20,24,27,"30X2","33X2","33X2","33X2","36X3","39X3"]
["法兰厚度",null,20,20,20,24,24,26,26,26,28,30,34,36,42,46,52,56,60]
["法兰理论重量",null,1.14,1.26,1.92,2.71,3.27,4.32,4.88,6.11,7.31,10.6,16.7,24.5,40.5,58.2,83.4,115.8,155.5]

{"sheet":"BL4.0","index":9,"n_rows":10,"n_cols":22,"rows_kept":10,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600]
["连接尺寸","法兰外径",90,95,105,115,140,150,165,185,200,235,270,300,375,450,515,580,660,685,755,890]
[null,"螺栓孔中心圆直径",60,65,75,85,100,110,125,145,160,190,220,250,320,385,450,510,585,610,670,795]
[null,"螺栓孔直径",14,14,14,14,18,18,18,18,18,22,26,26,30,33,33,36,39,39,42,48]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,8,12,12,16,16,16,20,20,20]
[null,"螺纹",12,12,12,12,16,16,16,16,16,20,24,24,27,"30X2","30X2","33X2","36X3","36X3","39X3","45X3"]
["法兰厚度",null,14,14,16,16,18,18,20,22,24,24,26,28,34,38,42,46,50,57,57,72]
["法兰理论重量",null,0.63,0.71,1.01,1.23,2.03,2.35,3.2,4.29,5.53,7.59,10.8,14.6,27.2,44.4,64.1,89.5,126.7,154.1,187.8,331]

{"sheet":"BL2.5","index":10,"n_rows":10,"n_cols":22,"rows_kept":10,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600]
["连接尺寸","法兰外径",90,95,105,115,140,150,165,185,200,235,270,300,360,425,485,555,620,670,730,845]
[null,"螺栓孔中心圆直径",60,65,75,85,100,110,125,145,160,190,220,250,310,370,430,490,550,600,660,770]
[null,"螺栓孔直径",14,14,14,14,18,18,18,18,18,22,26,26,26,30,30,33,36,36,36,39]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,8,12,12,16,16,16,20,20,20]
[null,"螺纹",12,12,12,12,16,16,16,16,16,20,24,24,24,27,27,"30X2","33X2","33X2","33X2","36X3"]
["法兰厚度",null,14,14,16,16,18,18,20,22,24,24,26,28,30,32,34,38,40,46,48,58]
["法兰理论重量",null,0.63,0.71,1.01,1.23,2.03,2.35,3.2,4.29,5.53,7.59,10.8,14.6,22.5,33.5,46.3,68,89.6,119.9,150,244.3]

{"sheet":"BL1.6","index":11,"n_rows":10,"n_cols":27,"rows_kept":10,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000,1200]
["连接尺寸","法兰外径",90,95,105,115,140,150,165,185,200,220,250,285,340,405,460,520,580,640,715,840,910,1025,1125,1255,1485]
[null,"螺栓孔中心圆直径",60,65,75,85,100,110,125,145,160,180,210,240,295,355,410,470,525,585,650,770,840,950,1050,1170,1390]
[null,"螺栓孔直径",14,14,14,14,18,18,18,18,18,18,18,22,22,26,26,26,30,30,33,36,36,39,39,42,48]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,12,12,16,16,16,20,20,20,24,24,28,28,32]
[null,"螺纹",12,12,12,12,16,16,16,16,16,16,16,20,20,24,24,24,27,27,"30X2","33X2","33X2","36X3","36X3","39X3","45X3"]
["法兰厚度",null,14,14,16,16,18,18,20,20,20,22,22,24,24,26,28,30,32,36,36,44,48,52,58,64,76]
["法兰理论重量",null,0.63,0.71,1.01,1.23,2.03,2.35,3.2,4.06,4.61,6.21,8.12,11.4,16.2,25,35.1,48,63.5,86.9,108.6,184.3,235.7,325,437.1,601.7,998.2]

{"sheet":"BL1.0","index":12,"n_rows":10,"n_cols":27,"rows_kept":10,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000,1200]
["连接尺寸","法兰外径",90,95,105,115,140,150,165,185,200,220,250,285,340,395,445,505,565,615,670,780,895,1015,1115,1230,1455]
[null,"螺栓孔中心圆直径",60,65,75,85,100,110,125,145,160,180,210,240,295,350,400,460,515,565,620,725,840,950,1050,1160,1380]
[null,"螺栓孔直径",14,14,14,14,18,18,18,18,18,18,18,22,22,22,22,22,26,26,26,30,30,33,33,36,39]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,8,12,12,16,16,20,20,20,24,24,28,28,32]
[null,"螺纹",12,12,12,12,16,16,16,16,16,16,16,20,20,20,20,20,24,24,24,27,27,"30X2","30X2","33X2","36X3"]
["法兰厚度",null,14,14,16,16,18,18,20,20,20,22,22,24,24,26,26,26,26,28,28,34,38,42,46,52,60]
["法兰理论重量",null,0.63,0.71,1.01,1.23,2.03,2.35,3.2,4.06,4.61,6.21,8.12,11.4,16.5,24.1,30.8,39.6,49.4,62.9,75.1,123.7,182.5,259.9,343.8,473.2,764.7]

{"sheet":"BL0.6","index":13,"n_rows":10,"n_cols":31,"rows_kept":10,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000,1200,1400,1600,1800,2000]
["连接尺寸","法兰外径",75,80,90,100,120,130,140,160,190,210,240,265,320,375,440,490,540,595,645,755,860,975,1075,1175,1405,1630,1830,2045,2265]
[null,"螺栓孔中心圆直径",50,55,65,75,90,100,110,130,150,170,200,225,280,335,395,445,495,550,600,705,810,920,1020,1120,1340,1560,1760,1970,2180]
[null,"螺栓孔直径",11,11,11,11,14,14,14,14,18,18,18,18,18,18,22,22,22,22,22,26,26,30,30,30,33,36,36,39,42]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,12,12,12,16,16,20,20,24,24,24,28,32,36,40,44,48]
[null,"螺纹",10,10,10,10,12,12,12,12,16,16,16,16,16,16,20,20,20,20,20,24,24,27,27,27,"30X2","33X2","33X2","36X3","39X3"]
["法兰厚度",null,12,12,14,14,16,16,16,16,18,18,20,20,22,24,24,24,24,24,26,30,40,44,48,52,60,68,76,84,92]
["法兰理论重量",null,0.38,0.44,0.66,0.82,1.34,1.59,1.86,2.45,3.86,4.75,6.1,8.34,13.5,20.2,27.8,34.7,42,51.2,65.1,102.9,178.3,251.9,335.4,434.3,717,1093.8,1544.1,2130.1,2860.5]

{"sheet":"BL0.25","index":14,"n_rows":10,"n_cols":31,"rows_kept":10,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000,1200,1400,1600,1800,2000]
["连接尺寸","法兰外径",75,80,90,100,120,130,140,160,190,210,240,265,320,375,440,490,540,595,645,755,860,975,1075,1175,1375,1575,1790,1990,2190]
[null,"螺栓孔中心圆直径",50,55,65,75,90,100,110,130,150,170,200,225,280,335,395,445,495,550,600,705,810,920,1020,1120,1320,1520,1730,1930,2130]
[null,"螺栓孔直径",11,11,11,11,14,14,14,14,18,18,18,18,18,18,22,22,22,22,22,26,26,30,30,30,30,30,30,30,30]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,12,12,12,16,16,20,20,24,24,24,28,32,36,40,44,48]
[null,"螺纹","M10","M10","M10","M10","M12","M12","M12","M12","M16","M16","M16","M16","M16","M16","M20","M20","M20","M20","M20","M24","M24","M27",27,27,27,27,27,27,27]
["法兰厚度",null,12,12,14,14,16,16,16,16,18,18,20,20,22,24,24,24,24,24,26,30,36,38,40,42,44,48,51,54,58]
["法兰理论重量",null,0.38,0.44,0.66,0.82,1.34,1.59,1.86,2.45,3.86,4.75,6.78,8.34,13.5,20.2,27.8,34.7,42,51.2,65.1,102.9,160.5,217.5,279.5,350.8,504.8,724.2,995.7,1304.6,1698.7]

{"sheet":"wn25","index":15,"n_rows":18,"n_cols":16,"rows_kept":18,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,15,0],[16,0,16,1],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250]
["管 子 外 径","A",17.2,21.3,26.9,33.7,42.4,48.3,60.3,76.1,101.6,127,152.4,177.8,244.5,298.5]
[null,"B",14,18,25,32,38,45,57,76,102,127,159,180]
["连接尺寸","法兰外径",125,130,135,150,165,185,200,230,255,300,340,390,485,585]
[null,"螺栓孔中心圆直径",85,90,95,105,120,135,150,180,200,235,275,320,400,490]
[null,"螺栓孔直径",18,18,18,22,22,26,26,26,30,33,33,36,42,48]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,12,12,12,16]
[null,"螺纹",16,16,16,20,20,24,24,24,27,"30x2","30x2","33x2","39x3","45x3"]
["法兰厚度",null,24,26,28,28,32,34,38,42,46,54,60,68,82,100]
["法 兰 颈","     A",44,48,54,60,72,84,95,124,136,164,200,240,305,385]
[null,"     B",44,48,54,60,72,84,95,124,136,164,206,242]
[null,"    S",3,3.2,3.6,3.6,4,5,6.3,8,11,14.2,16,17.5,25,32]
[null,"    H1",6,6,6,8,8,10,10,12,12,14,16,18,25,30]
[null,"   R",3,3,4,4,5,5,5,6,6,6,6,8,8,10]
["法兰高度",null,60,60,65,65,75,80,85,95,102,120,140,160,190,215]
["法兰理论重量",null,2.26,2.65,3.12,3.74,5.32,7.08,8.61,13.2,17,28.1,39.7,60.5,111.8,193.3]

{"sheet":"wn16","index":16,"n_rows":18,"n_cols":17,"rows_kept":18,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,15,0],[16,0,16,1],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300]
["管 子 外 径","A",17.2,21.3,26.9,33.7,42.4,48.3,60.3,76.1,88.9,114.3,139.7,168.3,219.1,273,323.9]
[null,"B",14,18,25,32,38,45,57,76,89,108,133,159,219,273,325]
["连接尺寸","法兰外径",100,105,130,140,155,170,195,220,230,265,315,355,430,515,585]
[null,"螺栓孔中心圆直径",70,75,90,100,110,125,145,170,180,210,250,290,360,430,500]
[null,"螺栓孔直径",14,14,18,18,22,22,26,26,26,30,33,33,36,42,42]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,12,12,12,16]
[null,"螺纹",12,12,16,16,20,20,24,24,24,27,"30x2","30x2","33x2","39x3","39x3"]
["法兰厚度",null,24,26,30,32,34,36,38,42,46,52,56,62,66,76,88]
["法 兰 颈","     A",32,34,42,52,60,70,90,108,120,150,180,210,278,340,400]
[null,"     B",32,34,42,52,60,70,90,108,120,150,180,210,278,340,400]
[null,"    S",3,3.2,3.6,3.6,3.6,4,6,7,7,8,10.5,12.5,16,20,22.2]
[null,"    H1",6,6,6,8,8,10,10,12,12,12,14,14,16,18,18]
[null,"   R",3,3,4,4,5,5,5,6,6,6,6,8,8,10,10]
["法兰高度",null,45,45,52,58,60,64,75,82,86,100,115,128,140,155,175]
["法兰理论重量",null,1.39,1.65,2.9,3.61,4.6,5.92,8.28,10.8,12.9,19.6,30.6,42.2,65.6,106.4,153.2]

{"sheet":"wn10.0","index":17,"n_rows":18,"n_cols":19,"rows_kept":18,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,15,0],[16,0,16,1],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400]
["管 子 外 径","A",17.2,21.3,26.9,33.7,42.4,48.3,60.3,76.1,88.9,114.3,139.7,168.3,219.1,273,323.9,355.6,406.4]
[null,"B",14,18,25,32,38,45,57,76,89,108,133,159,219,273,325,377,426]
["连接尺寸","法兰外径",100,105,130,140,155,170,195,220,230,265,315,355,430,505,585,655,715]
[null,"螺栓孔中心圆直径",70,75,90,100,110,125,145,170,180,210,250,290,360,430,500,560,620]
[null,"螺栓孔直径",14,14,18,18,22,22,26,26,26,30,33,33,36,39,42,48,48]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,12,12,12,16,16,16]
[null,"螺纹",12,12,16,16,20,20,24,24,24,27,"30x2","30x2","33x2","36x3","39x3","45x3","45x3"]
["法兰厚度",null,20,20,20,24,24,26,28,30,32,36,40,44,52,60,68,74,82]
["法 兰 颈","     A",32,34,42,52,60,70,90,108,120,150,180,210,278,340,400,460,510]
[null,"     B",32,34,42,52,60,70,90,108,120,150,180,210,278,340,400,482,530]
[null,"    S",3,3.2,3.6,3.6,3.6,4,6,7,7,8,10.5,11.5,14.5,18.5,20.5,22.5,25]
[null,"    H1",6,6,6,8,8,10,10,12,12,12,12,12,16,18,18,20,20]
[null,"   R",3,3,4,4,5,5,5,6,6,6,6,8,8,10,10,10,10]
["法兰高度",null,45,45,52,58,60,62,68,76,78,90,105,115,130,157,170,189,205]
["法兰理论重量",null,1.18,1.3,2,2.79,3.38,4.4,6.24,7.95,9.1,13.9,22.3,30.1,51,82.2,119.4,166.2,214.5]

{"sheet":"wn6.3","index":18,"n_rows":18,"n_cols":19,"rows_kept":18,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,15,0],[16,0,16,1],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400]
["管 子 外 径","A",17.2,21.3,26.9,33.7,42.4,48.3,60.3,76.1,88.9,114.3,139.7,168.3,219.1,273,323.9,355.6,406.4]
[null,"B",14,18,25,32,38,45,57,76,89,108,133,159,219,273,325,377,426]
["连接尺寸","法兰外径",100,105,130,140,155,170,180,205,215,250,295,345,415,470,530,600,670]
[null,"螺栓孔中心圆直径",70,75,90,100,110,125,135,160,170,200,240,280,345,400,460,525,585]
[null,"螺栓孔直径",14,14,18,18,22,22,22,22,22,26,30,33,36,36,36,39,42]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,8,12,12,16,16,16]
[null,"螺纹",12,12,16,16,20,20,20,20,20,24,27,"30X2","33X2","33X2","33X2","36X3","39X3"]
["法兰厚度",null,20,20,20,24,24,26,26,26,28,30,34,36,42,46,52,56,60]
["法 兰 颈","     A",32,34,42,52,60,70,82,98,112,138,168,202,256,316,372,420,475]
[null,"     B",32,34,42,52,60,70,82,98,112,138,168,202,256,316,372,442,495]
[null,"    S",3,3.2,3.6,3.6,3.6,4,5,6,6,7,7.5,8.5,10.5,13.5,15.5,17.5,20]
[null,"    H1",6,6,6,8,8,10,10,12,12,12,12,12,16,18,18,20,20]
[null,"   R",3,3,4,4,5,5,5,6,6,6,6,8,8,10,10,10,10]
["法兰高度",null,45,45,52,58,60,62,62,68,72,78,88,95,110,125,140,150,160]
["法兰理论重量",null,1.18,1.3,2,2.79,3.38,4.4,4.86,5.92,6.93,9.98,15.6,23,35,48.9,68.3,95.4,141.3]

{"sheet":"wn4.0","index":19,"n_rows":18,"n_cols":22,"rows_kept":18,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,15,0],[16,0,16,1],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600]
["管 子 外 径","A",17.2,21.3,26.9,33.7,42.4,48.3,60.3,76.1,88.9,114.3,139.7,168.3,219.1,273,323.9,355.6,406.4,457,508,610]
[null,"B",14,18,25,32,38,45,57,76,89,108,133,159,219,273,325,377,426,480,530,630]
["连接尺寸","法兰外径",90,95,105,115,140,150,165,185,200,235,270,300,375,450,515,580,660,685,755,890]
[null,"螺栓孔中心圆直径",60,65,75,85,100,110,125,145,160,190,220,250,320,385,450,510,585,610,670,795]
[null,"螺栓孔直径",14,14,14,14,18,18,18,18,18,22,26,26,30,33,33,36,39,39,42,48]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,8,12,12,16,16,16,20,20,20]
[null,"螺纹",12,12,12,12,16,16,16,16,16,20,24,24,27,"30X2","30X2","33X2","36X3","36X3","39X3","45X3"]
["法兰厚度",null,14,14,16,16,18,18,20,22,24,24,26,28,34,38,42,46,50,57,57,72]
["法 兰 颈","     A",28,32,40,46,56,64,74,92,110,134,162,190,244,306,362,408,462,500,562,666]
[null,"     B",28,32,40,46,56,64,74,92,110,134,162,190,244,306,362,430,482,522,584,686]
[null,"    S",2.3,3.2,3.2,3.2,3.6,3.6,4,5,5.6,6.3,6.3,7.1,8,10,10,11,12.5,14.2,16,17.5]
[null,"    H1",6,6,6,6,6,7,8,10,12,12,12,12,16,18,18,20,20,20,20,20]
[null,"   R",3,3,4,4,5,5,5,6,6,6,6,8,8,10,10,10,10,12,12,12]
["法兰高度",null,35,38,40,40,42,45,48,52,58,65,68,75,88,105,115,125,135,135,140,150]
["法兰理论重量",null,0.66,0.75,1.05,1.26,2.05,2.37,3.11,3.94,5.03,7.01,9.61,12.7,21.4,34.6,48.2,66.8,96,100.1,125.9,204.2]

{"sheet":"wn2.5","index":20,"n_rows":18,"n_cols":26,"rows_kept":18,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,15,0],[16,0,16,1],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]
["管 子 外 径","A",17.2,21.3,26.9,33.7,42.4,48.3,60.3,76.1,88.9,114.3,139.7,168.3,219.1,273,323.9,355.6,406.4,457,508,610,711,813,914,1016]
[null,"B",14,18,25,32,38,45,57,76,89,108,133,159,219,273,325,377,426,480,530,630,720,820,920,1020]
["连接尺寸","法兰外径",90,95,105,115,140,150,165,185,200,235,270,300,360,425,485,555,620,670,730,845,960,1085,1185,1320]
[null,"螺栓孔中心圆直径",60,65,75,85,100,110,125,145,160,190,220,250,310,370,430,490,550,600,660,770,875,990,1090,1210]
[null,"螺栓孔直径",14,14,14,14,18,18,18,18,18,22,26,26,26,30,30,33,36,36,36,39,42,48,48,55]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,12,12,16,16,16,20,20,20,24,24,28,28]
[null,"螺纹",12,12,12,12,16,16,16,16,16,20,24,24,24,27,27,"30X2","33X3","33X3","33X3","36X3","39X3","45X3","45X3","52X4"]
["法兰厚度",null,14,14,16,16,18,18,20,22,24,24,26,28,30,32,34,38,40,42,44,46,46,50,54,58]
["法 兰 颈","     A",28,32,40,46,56,64,74,92,110,134,162,190,244,296,350,398,452,500,558,660,760,864,968,1070]
[null,"     B",28,32,40,46,56,64,74,92,110,134,162,190,244,296,350,420,472,522,580,680,769,871,974,1074]
[null,"    S",2.3,3.2,3.2,3.2,3.6,3.6,4,5,5.6,6.3,6.3,6.3,6.3,6.3,7.1,8,8.8,10,11,12.5,14.2,16,17.5,20]
[null,"    H1",6,6,6,6,6,7,8,10,12,12,12,12,16,18,18,20,20,20,20,20,20,22,24,24]
[null,"   R",3,3,4,4,5,5,5,6,6,6,6,8,8,10,10,10,10,12,12,12,12,12,12,12]
["法兰高度",null,35,38,40,40,42,45,48,52,58,65,68,75,80,88,92,100,110,110,125,125,125,135,145,155]
["法兰理论重量",null,0.66,0.75,1.05,1.26,2.05,2.37,3.11,3.94,5.03,7.01,9.61,12.7,17.4,24.4,31.9,48.5,61.1,71.5,92.5,132.8,142.7,193.2,236.8,312.9]

{"sheet":"wn1.6","index":21,"n_rows":18,"n_cols":31,"rows_kept":18,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,15,0],[16,0,16,1],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000,1200,1400,1600,1800,2000]
["管 子 外 径","A",17.2,21.3,26.9,33.7,42.4,48.3,60.3,76.1,88.9,114.3,139.7,168.3,219.1,273,323.9,355.6,406.4,457,508,610,711,813,914,1016,1219,1422,1626,1829,2032]
[null,"B",14,18,25,32,38,45,57,76,89,108,133,159,219,273,325,377,426,480,530,630,720,820,920,1020,1220,1420,1620,1820,2020]
["连接尺寸","法兰外径",90,95,105,115,140,150,165,185,200,220,250,285,340,405,460,520,580,640,715,840,910,1025,1125,1255,1485,1685,1930,2130,2345]
[null,"螺栓孔中心圆直径",60,65,75,85,100,110,125,145,160,180,210,240,295,355,410,470,525,585,650,770,840,950,1050,1170,1390,1590,1820,2020,2230]
[null,"螺栓孔直径",14,14,14,14,18,18,18,18,18,18,18,22,22,26,26,26,30,30,33,36,36,39,39,42,48,48,55,55,60]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,12,12,12,16,16,20,20,20,24,24,28,28,32,36,40,44,48]
[null,"螺纹",12,12,12,12,16,16,16,16,16,16,16,20,20,24,24,24,27,27,"30X2","33X2","33X3","36X3","36X4","39X3","45X3","45X4","52X4","52X5","56X4"]
["法兰厚度",null,14,14,16,16,18,18,20,20,20,22,22,24,24,26,28,30,32,34,34,36,38,38,40,42,48,52,58,62,66]
["法 兰 颈","     A",28,32,40,46,56,64,74,92,110,130,158,184,234,288,342,390,444,490,546,650,750,848,948,1056,1260,1467,1671,1879,2084]
[null,"     B",28,32,40,46,56,64,74,92,110,130,158,184,234,288,342,410,464,512,578,670,750,855,954,1060,1260,1465,1668,1870,2070]
[null,"    S",2,2,2.3,2.6,2.6,2.6,2.9,2.9,3.2,3.6,4,4.5,6.3,6.3,7.1,8,8.8,10,11,12.5,12.5,12.5,12.5,12.5,12.5,14.2,16,17.5,20]
[null,"    H1",6,6,6,6,6,7,8,10,10,12,12,12,16,16,16,16,16,16,16,18,18,20,20,22,30,30,35,35,40]
[null,"   R",3,3,4,4,5,5,5,6,6,6,6,8,8,10,10,10,10,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,15,15]
["法兰高度",null,35,38,40,40,42,45,48,48,50,52,55,55,62,70,78,82,85,87,90,95,100,105,110,120,130,145,160,170,190]
["法兰理论重量",null,0.66,0.75,1.05,1.26,2.05,2.37,3.11,3.74,4.22,5.39,6.88,9.13,11.5,16.7,22.4,30.5,38.5,50.8,70.7,85.3,94.8,109.4,127.3,169.7,254.4,333.5,483.7,590.5,748.9]

{"sheet":"wn1.0","index":22,"n_rows":18,"n_cols":31,"rows_kept":18,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,15,0],[16,0,16,1],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000,1200,1400,1600,1800,2000]
["管 子 外 径","A",17.2,21.3,26.9,33.7,42.4,48.3,60.3,76.1,88.9,114.3,139.7,168.3,219.1,273,323.9,355.6,406.4,457,508,610,711,813,914,1016,1219,1422,1626,1829,2032]
[null,"B",14,18,25,32,38,45,57,76,89,108,133,159,219,273,325,377,426,480,530,630,720,820,920,1020,1220,1420,1620,1820,2020]
["连接尺寸","法兰外径",90,95,105,115,140,150,165,185,200,220,250,285,340,395,445,505,565,615,670,780,895,1015,1115,1230,1455,1675,1915,2115,2325]
[null,"螺栓孔中心圆直径",60,65,75,85,100,110,125,145,160,180,210,240,295,350,400,460,515,565,620,725,840,95,1050,1160,1380,1590,1820,2020,2230]
[null,"螺栓孔直径",14,14,14,14,18,18,18,18,18,18,18,22,22,22,22,22,26,26,26,30,30,33,33,36,39,42,48,48,48]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,12,12,12,16,16,20,20,20,24,24,28,28,32,36,40,44,48]
[null,"螺纹",12,12,12,12,16,16,16,16,16,16,16,20,20,20,20,20,24,24,24,27,27,"30X2","30X2","33X2","36X3","39X3","45X3","45X3","45X3"]
["法兰厚度",null,14,14,16,16,18,18,20,20,20,22,22,24,24,26,26,26,26,28,28,28,30,32,34,34,38,42,46,50,54]
["法 兰 颈","     A",28,32,40,46,56,64,74,92,110,130,158,184,234,288,342,390,440,488,540,640,746,848,948,1030,1256,1462,1672,1875,2082]
[null,"     B",28,32,40,46,56,64,74,92,110,130,158,184,234,288,342,402,458,510,562,660,755,855,954,1054,1256,1460,1666,1866,2070]
[null,"    S",2,2,2.3,2.6,2.6,2.6,2.9,2.9,3.2,3.6,4,4.5,6.3,6.3,7.1,8,8.8,10,11,12.5,12.5,12.5,12.5,12.5,12.5,12.5,12.5,14.2,16]
[null,"    H1",6,6,6,6,6,7,8,10,10,12,12,12,16,16,16,16,16,16,16,18,18,18,20,20,25,25,25,30,30]
[null,"   R",3,3,4,4,5,5,5,6,6,6,6,6,8,10,10,10,10,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,15,15]
["法兰高度",null,35,38,40,40,42,45,48,48,50,52,55,55,62,68,68,68,72,72,75,80,80,80,95,95,115,120,130,140,150]
["法兰理论重量",null,0.66,0.75,1.05,1.26,2.05,2.37,3.11,3.74,4.22,5.39,6.88,9.13,11.8,15.6,18.6,22.8,28.2,31.7,36.8,52.6,64.5,52.6,106.1,123.9,187.7,256.5,368.9,451.1,564.2]

{"sheet":"so4.0","index":23,"n_rows":19,"n_cols":22,"rows_kept":19,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600]
["管 子 外 径","A",17.2,21.3,26.9,33.7,42.4,48.3,60.3,76.1,88.9,114.3,139.7,168.3,219.1,273,323.9,355.6,406.4,457,508,610]
[null,"B",14,18,25,32,38,45,57,76,89,108,133,159,219,273,325,377,426,480,530,630]
["连接尺寸","法兰外径",90,95,105,115,140,150,165,185,200,235,270,300,375,450,515,580,660,685,755,890]
[null,"螺栓孔中心圆直径",60,65,75,85,100,110,125,145,160,190,220,250,320,385,450,510,585,610,670,795]
[null,"螺栓孔直径",14,14,14,14,18,18,18,18,18,22,26,26,30,33,33,36,39,39,42,48]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,8,12,12,16,16,16,20,20,20]
[null,"螺纹",12,12,12,12,16,16,16,16,16,20,24,24,27,"30x2","30x2","33x2","36x3","36x3","39x3","45x3"]
["法兰厚度",null,14,14,16,16,18,18,20,22,24,24,26,28,34,38,42,46,50,57,57,72]
["法兰内径","A",18,22,27.5,34.5,43.5,49.5,61.5,77.5,90.5,116,141.5,170.5,221.5,276.5,327.5,359.5,411,462,513.5,616.5]
[null,"B",15,19,26,33,39,46,59,78,91,110,135,161,222,276,328,381,430,485,535,636]
["法 兰 颈","     A",30,35,45,52,60,70,84,104,118,145,170,200,260,318,380,432,498,522,576,686]
[null,"     B",30,35,45,52,60,70,84,104,118,145,170,200,260,318,380,444,518,545,598,706]
[null,"     R",3,3,4,4,5,5,5,6,6,6,6,8,8,10,10,10,10,12,12,12]
["法兰高度",null,22,22,26,28,30,32,34,38,40,44,48,52,56,64,71,78,86,94,100,106]
["坡口宽度",null,4,4,4,5,5,5,5,6,6,6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18]
["法兰理论重量",null,0.65,0.72,1.03,1.24,2.02,2.36,3.08,3.93,4.86,6.91,9.34,12.2,19.4,30.5,42.9,58.6,88.3,85.6,106.2,171.2]

{"sheet":"so2.5","index":24,"n_rows":19,"n_cols":22,"rows_kept":19,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600]
["管 子 外 径","A",17.2,21.3,26.9,33.7,42.4,48.3,60.3,76.1,88.9,114.3,139.7,168.3,219.1,273,323.9,355.6,406.4,457,508,610]
[null,"B",14,18,25,32,38,45,57,76,89,108,133,159,219,273,325,377,426,480,530,630]
["连接尺寸","法兰外径",90,95,105,115,140,150,165,185,200,235,270,300,360,425,485,555,620,670,730,845]
[null,"螺栓孔中心圆直径",60,65,75,85,100,110,125,145,160,190,220,250,310,370,430,490,550,600,660,770]
[null,"螺栓孔直径",14,14,14,14,18,18,18,18,18,22,26,26,26,30,30,33,36,36,36,36]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,8,12,12,16,16,16,20,20,20]
[null,"螺纹",12,12,12,12,16,16,16,16,16,20,24,24,24,27,27,"30x2","33x2","33x2","33x2","36x3"]
["法兰厚度",null,14,14,16,16,18,18,20,22,24,24,26,28,30,32,34,38,40,42,44,46]
["法兰内径","A",18,22,27.5,34.5,43.5,49.5,61.5,77.5,90.5,116,141.5,170.5,221.5,276.5,327.5,359.5,411,462,513.5,616.5]
[null,"B",15,19,26,33,39,46,59,78,91,110,135,161,222,276,328,381,430,485,535,636]
["法 兰 颈","     A",30,35,45,52,60,70,84,104,118,145,170,200,256,310,364,418,472,520,580,684]
[null,"     B",30,35,45,52,60,70,84,104,118,145,170,200,256,310,364,430,492,542,602,704]
[null,"     R",3,3,4,4,5,5,5,6,6,6,6,8,8,10,10,10,10,12,12,12]
["法兰高度",null,22,22,26,28,30,32,34,38,40,44,48,52,52,60,67,72,78,84,90,100]
["坡口宽度",null,4,4,4,5,5,5,5,6,6,6,6,6,8,10,11,12,12,12,12,12]
["法兰理论重量",null,0.65,0.72,1.03,1.24,2.02,2.36,3.08,3.93,4.86,6.91,9.34,12.2,15.6,21.9,28.8,42.4,57.4,63.7,81.4,109.4]

{"sheet":"so1.6","index":25,"n_rows":19,"n_cols":22,"rows_kept":19,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600]
["管 子 外 径","A",17.2,21.3,26.9,33.7,42.4,48.3,60.3,76.1,88.9,114.3,139.7,168.3,219.1,273,323.9,355.6,406.4,457,508,610]
[null,"B",14,18,25,32,38,45,57,76,89,108,133,159,219,273,325,377,426,480,530,630]
["连接尺寸","法兰外径",90,95,105,115,140,150,165,185,200,220,250,285,340,405,460,520,580,640,715,840]
[null,"螺栓孔中心圆直径",60,65,75,85,100,110,125,145,160,180,210,240,295,355,410,470,525,585,650,770]
[null,"螺栓孔直径",14,14,14,14,18,18,18,18,18,18,18,22,22,26,26,26,30,30,33,36]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,12,12,12,16,16,20,20,20]
[null,"螺纹",12,12,12,12,16,16,16,16,16,16,16,20,20,24,24,24,27,27,"30x2","33x2"]
["法兰厚度",null,14,14,16,16,18,18,20,20,20,22,22,24,24,26,28,30,32,34,34,36]
["法兰内径","A",18,22,27.5,34.5,43.5,49.5,61.5,77.5,90.5,116,141.5,170.5,221.5,276.5,327.5,359.5,411,462,513.5,616.5]
[null,"B",15,19,26,33,39,46,59,78,91,110,135,161,222,276,328,381,430,485,535,636]
["法 兰 颈","     A",30,35,45,52,60,70,84,104,118,140,168,195,246,298,350,400,456,502,559,658]
[null,"     B",30,35,45,52,60,70,84,104,118,140,168,195,246,298,350,412,475,525,581,678]
[null,"     R",3,3,4,4,5,5,5,6,6,6,6,8,8,10,10,10,10,12,12,12]
["法兰高度",null,22,22,26,28,30,32,34,32,34,40,44,44,44,46,57,57,63,68,73,83]
["坡口宽度",null,4,4,4,5,5,5,5,6,6,6,6,6,8,10,12,12,12,12,12,12]
["法兰理论重量",null,0.65,0.72,1.03,1.24,2.02,2.36,3.08,3.66,4.08,5.4,7.01,9.1,10.3,14.3,25.2,25.2,34.8,41.2,54.9,77]

{"sheet":"so1.0","index":26,"n_rows":19,"n_cols":22,"rows_kept":19,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600]
["管 子 外 径","A",17.2,21.3,26.9,33.7,42.4,48.3,60.3,76.1,88.9,114.3,139.7,168.3,219.1,273,323.9,355.6,406.4,457,508,610]
[null,"B",14,18,25,32,38,45,57,76,89,108,133,159,219,273,325,377,426,480,530,630]
["连接尺寸","法兰外径",90,95,105,115,140,150,165,185,200,220,250,285,340,395,445,505,565,615,670,780]
[null,"螺栓孔中心圆直径",60,65,75,85,100,110,125,145,160,180,210,240,295,350,400,460,515,565,620,725]
[null,"螺栓孔直径",14,14,14,14,18,18,18,18,18,18,18,22,22,22,22,22,26,26,26,30]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,12,12,12,16,16,20,20,20]
[null,"螺纹",12,12,12,12,16,16,16,16,16,16,16,20,20,20,20,20,24,24,24,27]
["法兰厚度",null,14,14,16,16,18,18,20,20,20,22,22,24,26,26,26,26,26,28,28,28]
["法兰内径","A",18,22,27.5,34.5,43.5,49.5,61.5,77.5,90.5,116,141.5,170.5,221.5,276.5,327.5,359.5,411,462,513.5,616.5]
[null,"B",15,19,26,33,39,46,59,78,91,110,135,161,222,276,328,381,430,485,535,636]
["法 兰 颈","     A",30,35,45,52,60,70,84,104,118,140,168,195,246,298,350,400,456,502,559,658]
[null,"     B",30,35,45,52,60,70,84,104,118,140,168,195,246,298,350,412,475,525,581,678]
[null,"     R",3,3,4,4,5,5,5,6,6,6,6,8,8,10,10,10,10,12,12,12]
["法兰高度",null,22,22,26,28,30,32,34,32,34,40,44,44,44,46,46,53,57,63,67,75]
["坡口宽度",{"$nulls":18},12,12,12]
["法兰理论重量",null,0.65,0.72,1.03,1.24,2.02,2.36,3.08,3.66,4.08,5.4,7.01,9.1,10.6,13.4,15.4,20.5,27.6,31.1,38.1,48.1]

{"sheet":"so0.25","index":27,"n_rows":18,"n_cols":17,"rows_kept":18,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,16,1],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300]
["管 子 外 径","A",17.2,21.3,26.9,33.7,42.4,48.3,60.3,76.1,88.9,114.3,139.7,168.3,219.1,273,323.9]
[null,"B",14,18,25,32,38,45,57,76,89,108,133,159,219,273,325]
["连接尺寸","法兰外径",75,80,90,100,120,130,140,160,190,210,240,265,320,375,440]
[null,"螺栓孔中心圆直径",50,55,65,75,90,100,110,130,150,170,200,225,280,335,395]
[null,"螺栓孔直径",11,11,11,11,14,14,14,14,18,18,18,18,18,18,22]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,12,12]
[null,"螺纹","M10","M10","M10","M10","M12","M12","M12","M12","M16","M16","M16","M16","M16","M16","M20"]
["法兰厚度",null,12,12,14,14,16,16,16,16,18,18,18,20,22,24,24]
["法兰内径","A",18,22,27.5,34.5,43.5,49.5,61.5,77.5,90.5,116,141.5,170.5,221.5,276.5,327.5]
[null,"B",15,19,26,33,39,46,59,78,91,110,135,161,222,276,328]
["法 兰 颈","     A",25,30,40,50,60,70,80,100,110,130,160,185,240,295,355]
[null,"     B",25,30,40,50,60,70,80,100,110,130,160,185,240,295,355]
[null,"     R",3,3,4,4,5,5,5,6,6,6,6,8,8,10,10]
["法兰高度",null,20,20,24,24,26,26,28,32,34,40,44,44,44,44,44]
["法兰理论重量",null,0.38,0.44,0.66,0.81,1.32,1.55,1.73,2.23,3.32,4.06,5.26,6.37,7.98,10.3,14.1]

{"sheet":"pl2.5","index":28,"n_rows":15,"n_cols":22,"rows_kept":15,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,12,0],[13,0,13,1],[14,0,14,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600]
["管 子 外 径","A",17.2,21.3,26.9,33.7,42.4,48.3,60.3,76.1,88.9,114.3,139.7,168.3,219.1,273,323.9,355.6,406.4,457,508,610]
[null,"B",14,18,25,32,38,45,57,76,89,108,133,159,219,273,325,377,426,480,530,630]
["连接尺寸","法兰外径",90,95,105,115,140,150,165,185,200,235,270,300,360,425,485,555,620,670,730,845]
[null,"螺栓孔中心圆直径",60,65,75,85,100,110,125,145,160,190,220,250,310,370,430,490,550,600,660,770]
[null,"螺栓孔直径",14,14,14,14,18,18,18,18,18,22,26,26,26,30,30,33,36,36,36,39]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,8,12,12,16,16,16,20,20,20]
[null,"螺纹",12,12,12,12,16,16,16,16,16,20,24,24,24,27,27,"30x2","33x2","33x2","33x2","36x3"]
["法兰厚度",null,14,14,16,16,18,18,20,22,24,26,28,30,32,35,38,42,46,50,56,68]
["法兰内径","A",18,22,27.5,34.5,43.5,49.5,61.5,77.5,90.5,116,141.5,170.5,221.5,276.5,327.5,359.5,411,462,513.5,616.5]
[null,"B",15,19,26,33,39,46,59,78,91,110,135,161,222,276,328,381,430,485,535,636]
["坡口宽度",null,4,4,4,5,5,5,5,6,6,6,6,6,8,10,11,12,12,12,12,12]
["法兰理论重量",null,0.61,0.68,0.94,1.12,1.86,2.12,2.77,3.46,4.31,6.29,8.5,10.8,14.2,20.2,26.5,37.6,50.7,57.8,76.2,117]

{"sheet":"pl1.6","index":29,"n_rows":15,"n_cols":22,"rows_kept":15,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,12,0],[13,0,13,1],[14,0,14,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600]
["管 子 外 径","A",17.2,21.3,26.9,33.7,42.4,48.3,60.3,76.1,88.9,114.3,139.7,168.3,219.1,273,323.9,355.6,406.4,457,508,610]
[null,"B",14,18,25,32,38,45,57,76,89,108,133,159,219,273,325,377,426,480,530,630]
["连接尺寸","法兰外径",90,95,105,115,140,150,165,185,200,220,250,285,340,405,460,520,580,640,715,840]
[null,"螺栓孔中心圆直径",60,65,75,85,100,110,125,145,160,180,210,240,295,355,410,470,525,585,650,770]
[null,"螺栓孔直径",14,14,14,14,18,18,18,18,18,18,18,22,22,26,26,26,30,30,33,36]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,12,12,12,16,16,20,20,20]
[null,"螺纹",12,12,12,12,16,16,16,16,16,16,16,20,20,24,24,24,27,27,"30x2","33x2"]
["法兰厚度",null,14,14,16,16,18,18,20,20,20,22,22,24,26,28,32,35,38,42,46,52]
["法兰内径","A",18,22,27.5,34.5,43.5,49.5,61.5,77.5,90.5,116,141.5,170.5,221.5,276.5,327.5,359.5,411,462,513.5,616.5]
[null,"B",15,19,26,33,39,46,59,78,91,110,135,161,222,276,328,381,430,485,535,636]
["坡口宽度",null,4,4,4,5,5,5,5,6,6,6,6,6,8,10,11,12,12,12,12,12]
["法兰理论重量",null,0.61,0.68,0.94,1.12,1.86,2.12,2.77,3.31,3.59,4.57,5.65,7.61,9.69,13.8,18.9,24.7,32.1,40.5,57.6,88.2]

{"sheet":"pl0.25","index":30,"n_rows":14,"n_cols":31,"rows_kept":14,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,12,0],[13,0,13,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["公称直径",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000,1200,1400,1600,1800,2000]
["管 子 外 径","A",17.2,21.3,26.9,33.7,42.4,48.3,60.3,76.1,88.9,114.3,139.7,168.3,219.1,273,323.9,355.6,406.4,457,508,610,711,813,914,1016,1219,1422,1626,1829,2032]
[null,"B",14,18,25,32,38,45,57,76,89,108,133,159,219,273,325,377,426,480,530,630,720,820,920,1020,1220,1420,1620,1820,2020]
["连接尺寸","法兰外径",75,80,90,100,120,130,140,160,190,210,240,265,320,375,440,490,540,595,645,755,860,975,1075,1175,1375,1575,1790,1990,2190]
[null,"螺栓孔中心圆直径",50,55,65,75,90,100,110,130,150,170,200,225,280,335,395,445,495,550,600,705,810,920,1020,1120,1320,1520,1730,1930,2130]
[null,"螺栓孔直径",11,11,11,11,14,14,14,14,18,18,18,18,18,18,22,22,22,22,22,26,26,30,30,30,30,30,30,30,30]
[null,"螺栓孔数量",4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,12,12,12,16,16,20,20,24,24,24,28,32,36,40,44,48]
[null,"螺纹","M10","M10","M10","M10","M12","M12","M12","M12","M16","M16","M16","M16","M16","M16","M20","M20","M20","M20","M20","M24","M24","M27",27,27,27,27,27,27,27]
["法兰厚度",null,12,12,14,14,16,16,16,16,18,18,20,20,22,24,24,26,28,30,32,36,36,38,40,42,44,48,51,54,58]
["法兰内径","A",18,22,27.5,34.5,43.5,49.5,61.5,77.5,90.5,116,141.5,170.5,221.5,276.5,327.5,359.5,411,462,513.5,616.5,715,817,918,1020,1223,1426,1630,1833,2036]
[null,"B",15,19,26,33,39,46,59,78,91,110,135,161,222,276,328,381,430,485,535,626,721,824,924,1024,1224,1424,1624,1824,2024]
["法兰理论重量",null,0.36,0.41,0.6,0.73,1.19,1.38,1.51,1.85,2.94,3.41,4.53,5.14,6.85,8.96,11.9,14.3,17.1,20.3,23.7,33.7,44.2,58.6,69.1,79.4,98.6,124.4,166.8,197.5,234.6]

{"sheet":"密封面","index":31,"n_rows":16,"n_cols":31,"rows_kept":16,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,8,0],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["DN ",null,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000,1200,1400,1600,1800,2000]
["d",0.25,33,38,48,58,69,78,88,108,124,144,174,199,254,309,363,413,463,518,568,667,772,878,978,1078,1295,1510,1710,1918,2125]
[null,0.6,33,38,48,58,69,78,88,108,124,144,174,199,254,309,363,413,463,518,568,667,772,878,978,1078,1295,1510,1710,1918,2125]
[null,{"v":1,"d":"1.0"},41,46,56,65,76,84,99,118,132,156,184,211,266,319,370,429,480,530,582,682,794,901,1001,1112,1328,1530,1750,1950,2125]
[null,1.6,41,46,46,46,46,46,46,46,46,156,184,211,266,319,370,429,480,548,609,720,794,901,1001,1112,1328,1530,1750,1950,2125]
[null,2.5,41,46,46,46,46,46,46,46,46,156,184,211,274,330,389,448,503,548,609,720,820,928,1028,1140,1350]
[null,{"v":4,"d":"4.0"},41,46,46,46,46,46,46,46,46,156,184,211,284,345,409,465,535,560,615,735]
["F1",null,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2]
["F2",null,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,5,5,5,5,5]
["F3",null,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,4,4,4,4,4]
["W",null,24,29,36,43,51,61,73,95,106,129,155,183,239,292,343,395,447,497,549,649]
["X",null,34,39,50,57,65,75,87,109,120,149,175,203,259,312,363,421,473,523,575,675]
["Y",null,35,40,51,58,66,76,88,110,121,150,176,204,260,313,364,422,474,524,576,676]
["Z",null,23,28,35,42,50,60,72,94,105,128,154,182,238,291,342,394,446,496,548,648]